Semi-lugged Gear Operated Butterfly Valve PN16 WRAS Approved

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| HV-BF-SLG-06 | 2" |
| HV-BF-SLG-07 | 2½" |
| HV-BF-SLG-08 | 3" |
| HV-BF-SLG-09 | 4" |
| HV-BF-SLG-10 | 5" |
| HV-BF-SLG-11 | 6" |
| HV-BF-SLG-12 | 8" |
| HV-BF-SLG-13 | 10" |
| HV-BF-SLG-14 | 12" |